Crossband Rptr: FM-Sprache (Uplnk) 437.800 (Downlnk) 145.800 MHz
ARISS (Simpl.):  Digi 437.550 oder 145.825 MHz   1k2,  APRS
Standard FM, Sprache: 145.800 MHz (Dwn)  / 145.200 MHz  (Up) 
                                   437.800 MHz (Up)   /  145.200 MHz (Dwn)
APRS  RS0ISS-3   Mailbox: RS0ISS-11    OPs: NA1SS, RZ3DZR